
[bookmark: _jck4sfds02es]Ficha Técnica y Descripción General
[bookmark: _rknmzqrg5kfw]Impresora de Inyección de Tinta Portátil TIJ – UKCM (Coding & Marking)
[bookmark: _pv3pda1m8ou8]1. Descripción General del Producto
La Impresora Portátil de Inyección de Tinta (TIJ) UKCM es una solución industrial de codificación y marcado de alto rendimiento. Diseñada para proporcionar precisión, durabilidad y máxima versatilidad a costos accesibles, permite llevar a cabo marcados de calidad tanto en talleres independientes como en líneas de producción automatizadas.
· Sistema Operativo Avanzado: Equipada con un sistema operativo basado en Linux y un procesador de 4 núcleos (Quad-Core), ofrece alta seguridad de configuración, estabilidad continua, respuesta ultrarrápida y resistencia contra infecciones o fallos del sistema.
· Diseño Ergonómico y Resistente: Su estructura exterior está fabricada en plástico de ingeniería ABS de gran resistencia física. Posee un mango ergonómico para un agarre cómodo durante jornadas prolongadas y un peso ligero de 800 g.
· Interfaz Intuitiva "WYSIWYG": Incorpora una pantalla táctil HD a color de 5 pulgadas (800×480 dpi) que funciona bajo el principio de "lo que ves es lo que obtienes", facilitando la edición e impresión de textos, códigos y gráficos mediante accesos directos e íconos intuitivos.
· Modo Doble Cartucho: Permite la opción de doble cabezal/cartucho para expandir el área y altura de marcado hasta los 48 mm (8 cm).
· 
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[bookmark: _cctmthe0vq1q]Lado Frontal / Principal
1. Asa / Empuñadura: Diseño ergonómico que alberga la batería de litio integrada.
2. Interruptor de Impresión: Gatillo táctil de disparo suave.
3. Rueda Auxiliar Frontal: Permite un deslizamiento continuo y uniforme sobre el producto.
4. Ranura para Boquilla / Cabezal: Alojamiento de cartuchos con protector.
5. Área de Edición: Menús de configuración en pantalla.
6. Área de Visualización: Pantalla táctil de 5 pulgadas.
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7. Puerto Serie RS232: Para comunicación e integración de datos.
8. Rueda Auxiliar Posterior: Apoyo para estabilidad en la trazada.
9. Puerto USB: Para transferencia de datos, imágenes y sincronización.
10. Interfaz de Carga: Conexión de alimentación externa (16V–17V).
11. Sincronizador (Encoder): Mide la velocidad del movimiento para evitar distorsiones en la impresión.
12. Correa de Transmisión: Mecanismo interno de tracción de alta precisión.
13. Interruptor de Encendido: Botón de encendido/apagado.

3. Especificaciones Técnicas Detalladas
	Parámetro / Característica
	Especificación Técnica

	Dimensiones de la máquina
	140 x 53 x 238  mm (incluyendo asa/mango) 

	Material exterior
	Plástico de ingeniería ABS 

	Peso aproximado
	~800 g (sin cartucho de tinta) 

	Pantalla táctil
	5 pulgadas ($108 \times 65\text{ mm}$) / Resolución $800 \times 480\text{ dpi}$
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	Procesador / Sistema
	Procesador Quad-Core / Sistema Operativo Linux

	Precisión de impresión
	300 DPI / 600 DPI

	Altura de impresión
	Ajustable: 2-12.7 mm, 2-25.4mm y 2-48mm) (opción Doble Cartucho)

	Distancia de impresión
	2 mm - 5mm desde la boquilla a la superficie

	Velocidad de impresión
	Hasta 60 m/min

	Capacidad del cartucho
	Cartuchos de 42 CC (1/2 pulgada) y 45 CC (1 pulgada)

	Tipos de tinta compatibles
	Tinta de secado rápido, oleosa (a base de aceite) y a base de agua

	Colores de tinta disponibles
	Negro, Rojo, Azul, Verde, Amarillo, Naranja, Blanco, UV (Invisible)

	Contenido imprimible
	Textos, fechas, contadores (1-15 dígitos), números de lote, números de serie, imágenes/logos, código de barras, código QR y QR variable

	Capacidad de almacenamiento
	Almacenamiento ilimitado/infinito de archivos y archivos de usuario

	Librería de impresión
	Sincronización continua entre la máquina y el ordenador

	Interfaces externas
	Puerto USB, Puerto Serie RS232, Toma de carga de batería

	Alimentación y batería
	Batería de litio DC 14.4V / 14.8V (autonomía > 4 horas); Adaptador 16V-17V / 3A-5A

	Entorno de operación
	Temperatura: 0°C - 40°C; Humedad: 10% - 80%



